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Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел в базовой комплектации мощностью 23, 28 и 34 кВт.
· Высокая эффективность за счет использования теплоты конденсации
· Пятое поколение конденсационной техники
· Сниженное потребление газа и электроэнергии
· Легкий монтаж и доступ ко всем необходимым компонентам
· Модели мощностью 23, 28 и 34 кВт
Описание
· Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсаци
· Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28% до 100%
· DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
· Класс NOx - 5
· Средний КПД за отопительный сезон — 109 %
Оснащение
· Новый дизайн
· Дисплей с подсветкой и дублированем кодов сообщения текстовой строкой
· Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением
· Автоматический воздухоотводчик
· Предохранительный вентиль
· 10-литровый расширительный бак
· Отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
· Аналоговый датчик давления
· Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
· Пластинчатый вторичный теплообменник для горячей воды
· Вентилятор с регулируемым числом оборотов
· Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
· Горелка с предварительным принудительным смешением
· Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
· Электронное зажигание и контроль процесса горения
· Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus
Возможности установки
· Отопление и нагрев воды
· Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
· Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
· Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
· НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

